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Caractéristiques Techniques des Brises Roches pour Excavatrices SHANTUI SEA165-SEA195
	参数PARAMÈTRE
	SEA165
	SEA195

	
	
	
	

	总重量-三角Poids total - triangle
	kg
	3156
	5418
	

	长度-三角Longueur - Type triangulaire
	mm
	3000
	3596
	

	工作油量Volume d'huile de travail
	l/min
	200-250
	250-310
	

	工作油压Pression d'huile de service
	bar
	160-180
	260-300
	

	打击频率Pression d'huile de service
	bpm
	200-380
	100-150
	

	油管直径Diamètre du tuyau d'huile
	mm
	31,75
	31,75
	

	钎杆直径Diamètre de la tige de forage
	mm
	Φ165
	Φ195
	

	钎杆长度Diamètre de la tige de forage
	mm
	1500
	1650
	

	后缸气压Pression d'air du cylindre arrière
	bar
	16,5
	30
	

	蓄能器气压Pression d'air de l'accumulateur
	bar
	55-60
	65-75
	

	噪音等级Pression d'air de l'accumulateur
	base de données
	120
	120
	

	配套主机Machine principale correspondante
	t
	35-40
	48-60
	

	打击力Machine principale correspondante
	J
	11588
	34056
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LET'S MAKE CONSTRUCTION EASIER




